定义：

大圆统一定义名称为点线
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小圆统一定义名称为井口
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表结构设计：
第一张表：管段表（点线连接一起为一段管段）

字段：

管段表id（主键） 所属公司 所属工程 创建时间 修改时间

第二张表 连接信息记录表（记录点线上井口连接信息）

   字段

   Id（主键） 连接起始点线 出发井口  连接到达点线  连接到达井口  排序  是否删除  创建时间 修改时间

业务逻辑设计
  1.用户勾选需要连接的点线点击拓扑图，传入连接点线id数组到后台接口，后台先新增一条管段记录返回管段id，根据点线id数组查询点线井口信息，管段id和点线井口信息数组一起返回，前端跟据点线井口信息数组生成拓扑图.
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根据后台返回的信息数组在光标移动到井口位置时显示井口基本信息
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用户选择连接两个井口时，根据后台点线井口数组信息，需进行判断
管径是不匹配是否连接
方位角不匹配是否连接
管段逆破是否连接
如用户选择连接执行连接操作

用户连接两个井口时调用后台接口传入 管段id 起始点线id 起始井口号 
 目标点线，目标井口号 5个字段给后台，后台会根据传入参数，新增连接信息记录到连接信息表中并返回连接信息表id ，当用户选择删除当前连接线时传入返回的链接信息表id执行删除。
连接后显示要求如下
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当用户连接结束，点击完成此时调用后台生成excel表格的接口传入管段的id，后台根据管段id查连接信息表，生成excel表格导出连接结果
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